Príloha č.1

Technická špecifikácia predmetu zákazky

**Malotraktor – zimný set (radlica, rozmetadlo)**

* **Motor:**

Diesel, vodou chladený 3 – valcový, s nepriamym vstrekovaním E-TVCS

• Objem motora min. 1200 cm3

• Výkon motora min. 24 HP

• Objem palivovej nádrže min. 25 l

* **Prevodovka:**

• Hydrostatická - 3-stupňová

• Pohon 4 x 4 s možnosťou prepínania 4 x 2 – vypínateľný pohon prednej nápravy

• Zadná uzávierka diferenciálu

• Tempomat - konštantná rýchlosť

• Max. rýchlosť 20-25 km/h

* **Hydraulika:**

**•** Výkon hydrauliky min. 30 l/min

* • Trojbodový záves vzadu s reguláciou polohy

• Hydraulický systém – 3 okruhy

* **Kabína:**

• Bezpečnostná kabína s integrovanou ochranou proti prevráteniu

• Kabína uložená na silentblokoch, tónované sklá, stierač, vykurovanie a ventilácia, tepelný a zvukový obklad, tachometer, otáčkomer, teplomer, počítadlo, maják

**• Klimatizácia**

• Výškovo nastaviteľný volant

• Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu – odpružené

• Pracovné svetlá vpredu

• Posilňovač riadenia

• Zásuvka 12 V

• Rádio

* **Technické údaje:**

• Hmotnosť: do 1250 kg

• Dĺžka: do 3300 mm

• Šírka: do 1450 mm

• Výška: do 2300 mm

• Minimálna svetlá výška min. 300 mm

* **Doplnková výbava:**

• Trojbodový záves vpredu kat. 0, zdvih min. 600 kg

**Osvedčenie o evidencii, CoC certifikát.**

**ZIMNÝ SET:**

* Radlica šípová na sneh – max. pracovný záber 1600 mm, šírka v šípe 1400 mm, natáčanie pomocou joysticku
* Rozmetadlo – objem min. 380 litrov, pohon – kardan

**ZÁRUKA: traktor: 60 mesiacov alebo 2000 motohodín, príslušenstvo: min. 12 mesiacov**

**Mulčovač (kompatibilný s malotraktorom)**

* **Technická špecifikácia:**

• Nesený mulčovač pre zadnú agregáciu – záves kat. I

• Výškovo nastaviteľný zadný oporný valec

• Požadovaný výkon nosiča 20 HP

• Šírka pracovného záberu 120 cm +/- 5%

• Počet kladív 40

• Pracovné otáčky PTO 540 ot/min

• Dĺžka 1 380 mm +/- 5%

• Šírka 1 480 mm +/- 5%

• Výška 770 mm +/- 5%

• Hmotnosť 260 kg +/- 5%

**ZÁRUKA: min. 12 mesiacov**

**Príves (kompatibilný s malotraktorom)**

* **Technická špecifikácia:**

• Nebrzdený

• Bočnice celopozinkované

• Celková hmotnosť prívesu do 750 kg

• **Osvedčenie o evidencii**

* Rozmery:

• Šírka 1 595 mm +/- 5%

• Dĺžka 3 020 mm +/- 5%

• Výška 800 mm +/- 5%

• Šírka ložnej plochy 1 180 mm +/- 5%

• Dĺžka ložnej plochy 2 050 mm +/- 5%

• Výška ložnej plochy 300 mm +/- 5%

• Oporné koleso s držiakom

**ZÁRUKA: min. 12 mesiacov**